**EPIGRAFE PARA PROYECTO**

**Encofrados no recuperables para la ejecución de forjados sanitarios y recrecidos**

**m2 FORJADO SANITARIO CAVITI XX+Y**

Solera ventilada de hormigón armado, realizada con hormigón hidrófugo de elevada compacidad y retracción moderada HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente tipo IIa, designado como HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en capa de compresión de Y cm., incluso vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, compactado, p.p. de vibrado, regleado, fratasado, curado y encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado. Las piezas modulares serán de altura XX cm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 914 cm2/m2), que será rellenado con hormigón. Totalmente terminado. Incluso transporte a obra del hormigón, corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre (si fuesen necesarias), parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material. Según NTE-RSS y EHE-08. Criterio de medición: superficie proyectada según documentación gráfica de Proyecto.

Información para cumplimentar reseñas en amarillo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipología** | **Dimensiones (mm)** | **Unid/m2** | **Altura total (cm)** | **Altura interior (cm)** | **Superficie de apoyo (cm2/m2)** |
| **C-5** | 580x400 | 4,31 | 5,0 | 2,0 | 792 |
| **C-10** | 780x580 | 2,21 | 10,0 | 7,3 | 792 |
| **C-15** | 750x500 | 2,67 | 15,0 | 9,5 | 1.233 |
| **C-20** | 750x500 | 2,67 | 20,0 | 14,5 | 1.120 |
| **C-25** | 750x500 | 2,67 | 25,0 | 19,0 | 1.014 |
| **C-30** | 750x500 | 2,67 | 30,0 | 24,0 | 913 |
| **C-35** | 750x500 | 2,67 | 35,0 | 29,0 | 817 |
| **C-40** | 750x500 | 2,67 | 40,0 | 34,5 | 726 |
| **C-45** | 750x500 | 2,67 | 45,0 | 40,0 | 858 |
| **C-50** | 750x500 | 2,67 | 50,0 | 45,0 | 753 |
| **C-55** | 750x500 | 2,67 | 55,0 | 50,0 | 633 |
| **C-60** | 750x500 | 2,67 | 60,0 | 55,0 | 817 |
| **C-65** | 750x500 | 2,67 | 65,0 | 60,0 | 726 |
| **C-70** | 750x500 | 2,67 | 70,0 | 65,0 | 640 |